# BNY6X V2

![BNY6X V2 Overview](https://github.com/Tsuiha/BNY6XV2/blob/main/pic/bny6xv2_1.jpg)

「BNY6X V2」は2025年に製作した60%キーボードです。  
多親指キー＋矢印キー配列、MXとロープロに両対応、GH60互換ケース対応、の特徴があります。


---

## BNY6X V2 PCB

- **キー配列**
60%レイアウト  
親指キー、矢印キーを備えた最下行  

![BNY6X V2 Overview](https://github.com/Tsuiha/BNY6XV2/blob/main/pic/bny6xv2_5.png)
[Keyboard Layout Editor](https://www.keyboard-layout-editor.com/)

- **対応マウント方式**
GH60互換設計で、6か所のネジ穴が設けられています。  
加えて外周に5か所の切り欠きが設けられており、独自のプレートマウントにも対応します。

![BNY6X V2 Overview](https://github.com/Tsuiha/BNY6XV2/blob/main/pic/bny6xv2_4.jpg)

- **対応スイッチ**
「Cherry MX 」または「KS-33B GateronLowProfile 3.0」に互換性のあるスイッチが使用できます。  
キースイッチはMX用ホットスワップソケットにてPCBに接続します。


- **サイドスイッチ**
背面type-C横には3方向（左、右、押し込み）のレバースイッチが取り付け可能です。  
既製品のGH60互換ケースに使用する際は、干渉するためレバースイッチは実装しない必要があります。

![BNY6X V2 Overview](https://github.com/Tsuiha/BNY6XV2/blob/main/pic/bny6xv2_6.JPG)

- **対応スタビライザー**
プレートマウントのスタビライザーにのみ対応します。  
またMXスイッチの場合スタビライザー下が開いているため、ケース取り付け前に予めスタビライザー部のキーキャップは取り付けておく必要があります。


- **Firmware**
QMK Fimware, [BNY6X V2 codes](https://github.com/Tsuiha/vial-qmk/tree/vial/keyboards/0_tsuiha/bny6x_v2)

---

## BNY6X V2 typeT

1ピースでCNC加工を想定したGH60互換トレイケースです。

![BNY6X V2 Overview](https://github.com/Tsuiha/BNY6XV2/blob/main/pic/bny6xv2_2.jpg)

- **マウント箇所**
左右4か所のみネジ受けを設けており、中央2か所は省いています。  
ねじ止めで位置を固定し、ボトムフォームで基板を保持する機構です。


- **フロントベゼル幅**
フロントトップのベゼルをカットし幅を抑えています。  
指付け根でのキー入力時に干渉しにくいです。


- **低背設計**
高さを抑えているため、手前部に背の高い実装部品や下付きソケットの基板の場合ケースに干渉する恐れがあります。

- **チルト角**
6度固定です。


- **type-C開口**
上方向に余裕があるため、手前部に基板の干渉がある場合、スタンドオフにスペーサを噛ませることで干渉を回避できます。  
また横方向のtype-C位置はGH60、Wootingの両方に対応します。


---

## BNY6X V2 typeL

BNY6X V2用に設計しました。  
2ピースでCNC加工を想定したKS33-Bスイッチ用のBNY6X V2 PCBケースです。

![BNY6X V2 Overview](https://github.com/Tsuiha/BNY6XV2/blob/main/pic/bny6xv2_3.jpg)

- **対応スタビライザー**
Gateron KS-57　ロープロファイルスイッチ用スタビライザーに対応しています。


- **マウント方式**
BNY6X V2 PCBの切り欠き部を介しトップケースとボトムケースとをねじ止めしマウントします。


- **レバースイッチ**
背面はレバースイッチの実装に対応しています。


- **コンパクト設計**
高さとベゼル幅を抑えたコンパクトな外形です。

- **チルト角**
6度固定です。






